Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SAMOCHODU TYPU – MIKROBUS – SPECJALNIE PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH**.

1. Data produkcji 2012 r.
2. Nadwozie:
* pojazd furgon w oryginalnym kolorze niebieskim, czerwonym, żółtym lub białym,
* długość całkowita – nie mniej niż 6.100 mm, nie więcej niż 6300 mm,
* szerokość całkowita bez lusterek – nie mniej niż 2.000 mm, nie więcej niż 2.100 mm,
* zbiornik paliwa 80 l,
* zawieszenie tylne wzmocnione,
* regulowana kolumna kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie,
* napęd na oś przednią.
1. Silnik – wysokoprężny diesel w technologii common rail:
* moc silnika 120 - 130 KM,
* pojemność silnika 2,0 – 2,3 cm3 z turbosprężarką i systemem dodatkowego chłodzenia,
* poziom emisji CO2 – Euro 5,
* skrzynia biegów manualna 6 biegowa + bieg wsteczny,
* wskaźnik zmiany biegów dla najbardziej ekonomicznej jazdy.
1. Wyposażenie:
* system ABS zapobiegający blokowaniu kół z elektronicznym korektorem siły hamowania EBV,
* układ kontroli toru jazdy ESP dostosowujący siłę hamowania do stopnia obciążenia pojazdu,
* układ ASR zapobiegający poślizgowi kół pędnych przy ruszaniu,
* reflektory przeciwmgłowe,
* szyby przednie sterowane elektrycznie,
* lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie,
* centralny zamek,
* immobiliser, autoalarm,
* komputer pokładowy,
* klimatyzacja,
* radio fabryczne CD z głośnikami,
* poduszka powietrzna kierowcy,
* fotel pojedynczy pasażera z podłokietnikiem,
* kołpaki,
* minimum 2 gniazda 12V w kokpicie,
* zamykane schowki w desce rozdzielczej,
* schowek w drzwiach kierowcy i pasażera,
* półka w kabinie kierowcy,
* wysuwany uchwyt na dokumenty,
* dywaniki gumowe.
1. Adaptacja wnętrza:
* auto 9/cio osobowe,
* obok kierowcy fotel pojedynczy pasażera,
* rząd 2 foteli w II rzędzie z zagłówkami oraz z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa (szybkodemontowalne),
* rząd 2 foteli w III rzędzie z zagłówkami oraz z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa (szybkodemontowalne),
* 3 niezależne fotele w IV rzędzie z zagłówkami oraz z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa (szybkodemontowalne),
* podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową, wykończona kątownikiem aluminiowym (podłoga na całej długości).
* boczki wysokie w przestrzeni ładunkowej wykonane ze sklejki pokrytej drewnochronem lub tapicerowanie materiałem (skaj lub welur),
* tapicerowanie nadwozia przestrzeni pasażerskiej,
* boczki niskie w przestrzeni pasażerskiej wykonane ze sklejki pokrytej drewnochronem lub tapicerowanie materiałem (skaj lub welur),
* wysłonki tapicerowane słupków po usunięciu przegrody,
* podsufitka tapicerowana materiałem welurowym – całe auto.
* dokumenty do rejestracji samochodu (badanie techniczne, oświadczenie wykonawcy, REGON, KRS)
1. Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych:
* atestowane mocowanie do dwóch wózków inwalidzkich (listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim),
* wózki montowane zamiennie z ostatnim fotelami III rzędu,
* winda sterowana elektrycznie wraz z dopuszczeniem UDT,
* uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych,
* w części tylnej ogrzewanie niezależne,
* oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze, kierunkowskazy dachowe ).
1. Gwarancja Wykonawcy:
2. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
3. Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu kilometrów, na okres:
* na silnik i podzespoły - 24 miesiące,
* na lakier - 36 miesięcy,
* na perforację nadwozia – 72 miesiące,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

1. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
2. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Turowie i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr………………………, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr……………………..
4. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
5. Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
7. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8. Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
* instalacji antenowych i zasilania,
* urządzeń łączności radiowej,
* urządzeń do pomiaru paliwa,
* innego sprzętu służbowego.
1. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w obrębie 50 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.
2. Przeglądy techniczne:
* co 40.000 km lub co 2 lata.
1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań specyfikacji technicznej.
2. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:
* wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności,
* lista autoryzowanych stacji obsługi.
1. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu ( w języku polskim):
* dokumenty określone w specyfikacji technicznej,
* książka gwarancyjna,
* wykaz wyposażenia,
* instrukcja obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z: konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia, bezpiecznym użytkowaniem i obsług a pojazdu,
* kartę pojazdu,
* książkę przeglądów serwisowych,
* wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
* dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
* katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym.